zał. nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Typ/Marka pojazdu ......................................

*(wypełnia Wykonawca)*

* + - 1. **Zamówienie obejmuje:**

Dostawę samochodu elektrycznego o masie do 3,5 t. typu furgon dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie.

* + - 1. **Miejsce dostarczenia:**

Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ulica Nowohucka 1, 31-580 Kraków

* + - 1. **Termin dostawy:**

2 miesiące od daty podpisania umowy.

* + - 1. **Podstawowe parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku**  **(tak/nie)\*** |
| 1 | Rok produkcji pojazdu - nie wcześniej niż 2021 rok |  |
| 2 | Samochód dostawczy typu furgon |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony |  |
| 4 | Moc silnika pojazdu min. 110 – 120 KM |  |
| 5 | Pojazd o napędzie elektrycznym |  |
| 6 | Zasięg pojazdu minimum 137 km zgodnie z rozporządzeniem 2017/1151/UE |  |
| 7 | Rozstaw osi min 3800 mm max 4035 mm |  |
| 8 | Akumulator HV minimum 45 kWh |  |
| 9 | Klimatyzacja półautomatyczna |  |
| 10 | Lusterka bocznepodgrzewane i regulowane elektrycznie (prawe, lewe) |  |
| 11 | Immobilizer |  |
| 12 | Regulowana kolumna kierownicy |  |
| 13 | Kierownica z lewej strony. |  |
| 14 | Gaśnica produkcji polskiej |  |
| 15 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 16 | Światło ostrzegawcze długie z błystnikami oraz napisem MPO zamontowane nad kabiną kierowcy, światło ostrzegawcze (kogut) zamontowane z tyłu pojazdu. |  |
| 17 | Tylne światła przeciwmgielne |  |
| 18 | Przestrzeń ładunkowa o pojemności min 10 m3 |  |
| 19 | Wymiary samochodu:  Wysokość maks. 2800 mm  Szerokość maks. 2400 mm  Długość maks. 6100 mm |  |
| 20 | Dywaniki podłogowe gumowe |  |
| 21 | Oryginalny kolor kabiny - biały |  |
| 22 | Ładowarka min. 7,0 kW dostosowana do ładowania zamawianego pojazdu |  |
| 23 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka)  System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującą u Zamawiającego |  |
| 24 | Minimalny wymagany okres gwarancji na pojazd – 24 miesiące. |  |
| 25 | Gwarancja na akumulator HV min 6 lat lub przebieg min 150 000 km gwarantująca maksymalny poziom naładowania akumulatora w tym okresie nie mniejszy niż 70 % pierwotnej pojemności akumulatora. |  |

Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć pojazd z kompletem dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu.

Elementy wyposażenia dodatkowego mają zostać zamontowane do 14 dni od momentu dostarczenia pojazdu.

**Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego a także, że jest kompletny, sprawny i nadaje się do eksploatacji.**