Zał. Nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wyszczególnione parametry:

marka/typ każdego nośnika z zabudową zamiatarki: …………………………………

rok produkcji każdego nośnika z zabudową zamiatarki: …………………………………

marka/typ każdej zabudowy solarki: …………………………………

rok produkcji każdej zabudowy solarki: …………………………………

marka/typ każdej zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu: …………………………………

rok produkcji każdej zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu: …………………………………

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.
2. Podstawowe parametry techniczne każdego z nośników oraz zabudów stanowiących przedmiot zamówienia:

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 1 | Rok produkcji 2021 |  |
| 2 | Wszystkie dwa nośniki osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki muszą być tej samej marki i typu i pochodzić z seryjnej produkcji. |  |
| 3 | Konstrukcja przegubowa |  |
| 4 | Napęd hydrostatyczny bezstopniowy 4X4 z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym. |  |
| 5 | Koła pojedyncze z oponami zapewniającymi niski nacisk na podłoże. Rozmiar opon min. R15 M+S |  |
| 6 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 7 | Podwozie zawieszone na sprężynach z amortyzatorami hydraulicznymi lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |
| 8 | Moc silnika min. 50 kW max. 75 kW chłodzony cieczą |  |
| 9 | Silnik wysokoprężny spełnia wymagania normy emisji spalin 2016/1628/EC Stage V (certyfikat) |  |
| 10 | Odwracalny ciąg wentylatora chłodnicy cieczy chłodzącej |  |
| 11 | Prędkość przejazdowa max 25 km/h – pojazd wolnobieżny |  |
| 12 | Nośnik wyposażony w oświetlenie LED drogowe zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym |  |
| 13 | Dodatkowe oświetlenie u góry kabiny - robocze |  |
| 14 | Nośnik wyposażony w oświetlenie robocze |  |
| 15 | Licznik motogodzin |  |
| 16 | Tempomat |  |
| 17 | Lusterka wsteczne podgrzewane |  |
| 18 | Zbiornik paliwa min. 50 l |  |
| 19 | Belka ostrzegawcza nad kabiną kierowcy w kolorze pomarańczowym wykonana w technologii LED z napisem MPO |  |
| 20 | Światło ostrzegawcze zamontowane z tyłu pojazdu z błystnikiem |  |
| 21 | Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy |  |
| 22 | Drzwi przeszklone z lewej i prawej strony kabiny |  |
| 23 | Wizier w podłodze umożliwiający obserwację dyszy ssącej z kabiny operatora |  |
| 24 | Radioodbiornik |  |
| 25 | Światło i akustyczny sygnał cofania |  |
| 26 | Kabina kierowcy wyposażona w urządzenie do łączności radiowej kompatybilne z działającymi u Zamawiającego. |  |
| 27 | System monitoringu wizyjnego zewnętrznego umożliwiający przekaz danych online składający się z rejestratora, monitora w kabinie kierowcy oraz 4 kamer, kompatybilny z systemem działającym u zamawiającego. |  |
| 28 | Kamera pokazująca obraz bezpośrednio z przed ssawy z wyświetlaczem wewnątrz kabiny. |  |
| 29 | Siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym lub hydraulicznym, regulowane. |  |
| 30 | Regulowana kolumna kierownicy. |  |
| 31 | Wymiary zamiatarki wraz z zespołem zamiatającym trzy szczotkowym:  - Wysokość max. 2 000 mm. (bez świateł ostrzegawczych)  - Szerokość max. 1 250 mm. ( ze złożonymi lusterkami)  - Długość max. 5 170 mm.  - rozstaw osi max. 1 600 mm. |  |
| 32 | DMC max. 3 500 kg |  |
| 33 | Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie |  |
| 34 | Hamulce hydrauliczne |  |
| 35 | Hamulec postojowy |  |
| 36 | Kolor pomarańczowy RAL 2011 |  |
| 37 | Czołowa płyta szybkiej wymiany osprzętu |  |
| 38 | System szybkiej wymiany osprzętu, dotyczy narzędzi montowanych z przodu jak i z tyłu pojazdu, bez konieczności użycia kluczy lub innych narzędzi – szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczne. |  |
| 39 | Pełna hydraulika do sterowania osprzętem komunalnym. |  |
| 40 | Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy. |  |
| 41 | Wysokość pokonywania krawężników min. 150 mm. |  |
| 42 | Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) zgodny z dyrektywą 2006/42/WE i zgodnie z normą DIN EN ISO 11201 w normalnych warunkach pracy przy 1600 obr./min. max. 72 dB(A) lub norm równoważnych. |  |
| 43 | Gwarancja min 12 miesięcy na każdy nośnik, zabudowę oraz wszystkie urządzenia domontowane do nośnika – bez limitu motogodzin. |  |
| 44 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka).  **Uwaga !!!**  System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego |  |
| 45 | Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody. |  |
| 46 | Ładowność zbiornika zamiatarki min. 900 kg. |  |
| 47 | Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności użytkowej - min 1 500 l pojemności nominalnej zgodnie z normą EN 15429 (certyfikat ) lub norm równoważnych (Certyfikat) |  |
| 48 | Wysokość wysypu ze zbiornika min. 1 400 mm. Wyładunek hydrauliczny. |  |
| 49 | Możliwość wysypu ze zbiornika za pomocą ręcznej pompki hydraulicznej w przypadku awarii hydrauliki. |  |
| 50 | Dodatkowa elastyczna, teleskopowa ręczna rura ssąca o długości min. 3 000 mm i średnicy min. 125 mm umożliwiająca pracę po obu stronach maszyny |  |
| 51 | Ssawa o szerokości min. 550 mm. |  |
| 52 | Klapa (lub inny system) sterowana z kabiny operatora umożliwiająca zassanie przez ssawę większych odpadów. |  |
| 53 | Kanał ssący o średnicy min. 180 mm., kanał ssący zamontowany w pojeździe w taki sposób, aby w pozycji roboczej mieścił się w obrysie pojazdu – brak konieczności demontażu kanału ssącego przy wykorzystaniu pojazdu do prac zimowych (szczotka walcowa do odgarniania śniegu, solarka). |  |
| 54 | Dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 720 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenia i docisku do podłoża. Szczotki ciągnione lub pchane posiadające zabezpieczenie przeciw wyłamaniu przy kolizji z przeszkodą. Sterowanie wszystkimi funkcjami szczotek z kabiny operatora. |  |
| 55 | Szerokość zamiatania min. 2 350 mm. przy użyciu trzech szczotek |  |
| 56 | Dodatkowa trzecia szczotka o średnicy min. 850 mm. na wysięgniku z możliwością zamiatania prawej i lewej strony oraz zamiatania na innej płaszczyźnie w stosunku do pozostałych szczotek. Możliwość montażu jako narzędzia lekkiej szczotki do chwastów. |  |
| 57 | Zespół zamiatający montowany do czołowej płyty szybkiej wymiany osprzętu. |  |
| 58 | Dodatkowa szczotka (narzędzie) do chwastów luzem |  |
| 59 | System zraszania strefy zamiatania. Dysze zraszające na każdej szczotce. |  |
| 60 | Zbiornik wody czystej min. 180 l. |  |
| 61 | Przyłącze do hydrantu umożliwiające pobór wody z sieci wodociągowej. |  |
| 62 | Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym min. 120 bar i wydajności min. 10 l/min wyposażona w pistolet ręczny z przewodem o długości min. 10 000 mm. |  |
| 63 | Wąż do grawitacyjnego spuszczania wody ze zbiornika na nieczystości |  |
| 64 | Wózek lub podpory do szybkiego demontażu nadbudowy zamiatarki oraz zespołu zamiatającego. |  |
| 65 | Zamiatarka musi posiadać Certyfikat PM 10 i PM 2,5 min. 4 gwiazdki zgodnie z Europejską Normą EN15429-3: 2015 Zamiatarki – Część 3: skuteczność zbierania cząstek stałych. (Certyfikat należy przekazać Zamawiającemu w chwili przekazania maszyny) |  |

*\* odpowiednie wpisać*

**2.2 Parametry techniczne 2 szt. wymiennego osprzętu zimowego – solarka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| **1** | Rok produkcji 2021 |  |
| **2** | Wszystkie dwie solarki muszą pochodzić z produkcji seryjnej. |  |
| **3** | Wszystkie dwie solarki muszą być tej samej marki i typu oraz muszą być kompatybilne z nośnikiem osprzętu opisanym w pkt. 2.1. |  |
| **4** | Pojemność zbiornika na sól min. 600 l |  |
| **5** | Dwa zbiorniki na ciecz po min 160 l każdy. |  |
| **6** | System wstępnego zwilżania soli. |  |
| **7** | Rozrzutnik soli z tarczą rozsiewającą. |  |
| **8** | Regulowana ilość rozsypywanego materiału oraz szerokość posypywania |  |
| **9** | Szerokość posypywania min. 5 000 mm |  |
| **10** | Regulacja ilości wysypywanych materiałów (sól, chlorki wapnia i magnezu, materiały szorstkie ) w zakresie min. 5 – 150 g/m2 |  |
| **11** | Układ sterowania umożliwiający utrzymywanie zadanych parametrów posypywania bez względu na prędkość jazdy. |  |
| **12** | Panel sterujący wszystkimi funkcjami posypywarki w kabinie operatora. |  |
| **13** | Oświetlenie robocze rozrzutnika |  |
| **14** | System szybkiej wymiany zabudowy solarki – szybkozłącza hydrauliczne i elektryczne. |  |
| **15** | Kolor solarki RAL 2011 |  |
| **16** | Wózek lub podpory do szybkiego montażu, demontażu i przechowywania solarki |  |

*\* odpowiednie wpisać*

**2.3 Parametry techniczne 2 szt. wymiennego osprzętu zimowego – zamiatarka walcowa do odgarniania śniegu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 1 | Rok produkcji 2021 |  |
| 2 | Wszystkie dwie zamiatarki walcowe do odgarniania śniegu muszą pochodzić z produkcji seryjnej. |  |
| 3 | Wszystkie dwie zamiatarki walcowe do odgarniania śniegu muszą być tej samej marki i typu oraz muszą być kompatybilne z nośnikiem osprzętu opisanym w pkt. 2.1. |  |
| 4 | Napęd zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu silnikiem hydraulicznym |  |
| 5 | Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki. |  |
| 6 | Szerokość szczotki min. 1 400 mm |  |
| 7 | Osłona przeciwrozbryzgowa. |  |
| 8 | Zamiatarka walcowa montowana do czołowej płyty szybkiej wymiany osprzętu nośnika opisanego w pkt. 2.1 niniejszego załącznika. |  |
| 9 | Hydrauliczne sterowanie zamiatarką walcową do odgarniania śniegu z kabiny kierowcy (podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo, skręt w prawo |  |
| 10 | System szybkiej wymiany zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu – szybkozłącza hydrauliczne i elektryczne. |  |

*\* odpowiednie wpisać*

Uwaga !!!

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia wszystkie dokumenty dopuszczające nośniki osprzętu komunalnego do ruchu po drogach publicznych jako pojazdy wolnobieżne zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym
2. Wykonawca zobowiązuje się także:

- w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić 4 kierowców - w zakresie obsługi i eksploatacji nośników wraz z wymiennym osprzętem zimowym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

- w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić w autoryzowanym serwisie bądź w siedzibie producenta, 6 pracowników Zamawiającego tj.: 3 mechaników i 3 elektryków – w zakresie naprawy pogwarancyjnej nośników jak i wymiennego osprzętu zimowego.

- wystawić dokument (określający zagadnienia objęte szkoleniem) potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu. Lista osób przeznaczonych do szkolenia zostanie Wykonawcy przekazana najpóźniej w dniu szkolenia.

1. W przypadku awarii występującej w okresie udzielonej gwarancji, którejkolwiek z maszyn stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, trwającej dłużej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie podstawić w celu korzystania przez Zamawiającego maszyny zastępczej o parametrach takich samych jak opisane w niniejszym załączniku lub równoważnych.
2. **Wymagania dotyczące leasingu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Leasing w walucie:** | PLN |
| **Rodzaj rat leasingowych** | 35 równych rat – zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych załączonym do oferty przetargowej wykonawcy |
| **Okres leasingu** | 36 miesięcy od dnia zakupu *(data protokołu zdawczo – odbiorczego)*. |
| **Wartość opłaty wstępnej** | 45 % |
| **Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingu** | 6 % |

1. Wykonawca najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram płatności rat leasingowych adekwatnie do rzeczywistych terminów płatności rat wynikłych z terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

zał. nr 3 do SWZ

**Oferta**

**na**

**Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie**

……………………............................................................................................................................................................

*(Nazwa Wykonawcy i adres)*

...................................................................................................................................................................................

*(kod, miejscowość, województwo, powiat)*

..................................................................................................................................................................................

*(ulica, nr domu, nr lokalu)*

..................................................................................................................................................................................

*(telefon, fax, e-mail)*

REGON: .................................................

NIP: ................................................. ………….…...........................................

(Miejscowość, data)

Dla: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania**

**Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ za kwotę:

**BRUTTO:** …………........…… zł (słownie złotych: .............................................................................. )

**VAT:** ……… % tj. …………………………. zł.

**NETTO:** …………………… zł (słownie złotych: ............................................................................... )

1. Cena ta została obliczona na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty stanowiącej zał. nr .….. do oferty.
2. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą na okres wskazany w SWZ.
3. Termin realizacji zamówienia:

**Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż 23. 12. 2021 r.**

1. Oświadczamy, iż:
   1. każdy nośnik osprzętu komunalnego,
   2. każdy wymienny osprzęt (zamiatarkę, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu),
   3. wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów,

objęte są gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta na okres ….. miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) przy czym gwarancja jakości zostaje udzielona bez limitu kilometrów i motogodzin.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny oferty.
2. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w ww. projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. **Jestem / nie jestem\*** wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

*(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy).*

1. Wykonawca jest / nie jest\* :
   * 1. mikroprzedsiębiorcą \*
     2. małym \*
     3. średnim \*

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

1. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców\*.

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom *(imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani)*:

* + 1. ………………………………………………………………………………………
    2. ………………………………………………………………………………………
    3. ………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) i nie mogą być udostępniane: ……………………………………………………………………………………… .........................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził\* do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

*(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:*

* *nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,*
* *wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;*
* *stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

……..…………………………………..………………..…………………………………..………………………………………………………………..

…………..…………………………………………….….…………………………………………….……………………………………………………..

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczamy, iż najbliższy autoryzowany serwis Wykonawcy zlokalizowany jest w odległości nie większej niż 100 km od Bazy Sprzętowej Zamawiającego zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 tj.: …………………………………………………….

*(należy podać nazwę i dokładną lokalizację autoryzowanego serwisu).*

1. W przypadku wygrania przetargu osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia jest: …………………………………………
2. Wadium w wysokości …………… zł wniesiono w formie: ..……………………………………….
3. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:……………………….……………….
4. Oferta składa się z ......... stron kolejno ponumerowanych.

**Załączniki:**

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................

*\* - niepotrzebne skreślić*

*\*\* - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

zał. nr 4 do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunku uczestnictwa,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie”*** (sygn. TZ/TT/25/2021) prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

* + - 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 8 d) SWZ.Na potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt. 9 k) tiret 1 SWZ.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zamawiający / Odbiorca**  (pełna nazwa i adres) | **Wartość zamówienia**  [PLN] | **Przedmiot zamówienia** | **Okres realizacji**  **zamówienia**  od [miesiąc – rok]  do [miesiąc – rok] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie dostaw zobowiązany jest podać jedynie te dostawy w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.*

* + - 1. Oświadczam, iż w celu wykazania spełnienia warunku uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8 d) SWZ **polegam/nie polegam\*** na zdolnościach technicznych (wiedzy i doświadczeniu) następujących podmiotów udostępniających zasoby a podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których zdolności te są wymagane: (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp):

1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 5 a) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,**

**o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)**

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie”*** (sygn. sprawy TZ/TT/25/2021), w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj.:

**nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (odpowiednio dla zadania)\*,

albo

**przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 375 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*.

Załączniki:

* + - * 1. ……………………………………………………………………………….
        2. ……………………………………………………………………………….
        3. ……………………………………………………………………………….

**żadne z powyższych\*.**

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 5 b) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie”*** (sygn. sprawy TZ/TT/25/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3. art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,
4. art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

zał. nr 6 do SWZ

## Formularz kalkulacji ceny oferty

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena jednostkowa dla:**   * jednego nośnika komunalnego z zabudową zamiatarki oraz * jednego kompletu wymiennego osprzętu zimowego.   **[PLN/szt.]** | | | **ilość**  **[szt.]** | **Cena oferty**  **[ PLN ]** | | |
| **NETTO** | **VAT**  **[%]** | **BRUTTO** | **NETTO** | **VAT**  **[%]** | **BRUTTO** |
| **Opłata wstępna**  (czynsz inicjalny, czynsz „0”)  **[PLN] \*** |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **Raty leasingowe**  **[PLN]**  *kwota przeniesiona z harmonogramu płatności rat leasingowych stanowiącego załącznik Wykonawcy do oferty*\* |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość wykupu\*** |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **Łącznie** |  |  |  |  |  |  |  |

*\* łączna wartości dla 1 szt. nośnika osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym.*