Kraków, dnia 12.11.2020 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro na **„Dostawę fabrycznie nowej ładowarki przeładunkowej na podwoziu kołowym z podnoszoną kabiną operatora wyposażonej w chwytak pięciopalczasty do pracy w Zakładzie Segregacji i Przetwarzania Odpadów Barycz w Krakowie”** – nr sprawy TZ/EG/16/2020.

Zamawiający informuje, iż w dniu 06.10.2020 r. do siedziby Spółki wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Zał. nr 1 do SIWZ, pkt 3. Termin dostawy.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny zastępczej o parametrach pracy nie gorszych  niż wskazane w SIWZ w zamian za nieegzekwowanie kar umownych w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy wymienionych w zał. nr 2 do SIWZ  § 7?

**Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Zał. nr 1 do SIWZ, pkt 4, l.p. 4. "Silnik"

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 95 kW?

Mniejsza o 5 kW, od wskazanej przez Zamawiającego moc silnika nie pogarsza parametrów pracy i wydajności maszyny, ale przyczynia się do zmniejszonej emisji spalin i degradacji środowiska. Natomiast Zamawiający w znaczny sposób ogranicza dostęp  do składania ofert wielu potencjalnym Wykonawcom.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Zał. nr 1 do SIWZ, pkt 4, l.p. 5. "Ramię maszyny z zasięgiem nie mniejszym niż 11 m od osi obrotu."

Czy Zamawiający określa zasięg ramienia jako nie mniejszy niż 11 metrów od osi obrotu do najbardziej oddalonego od osi obrotu krańca chwytaka?

**Odpowiedź na zapytanie nr 3:**

Zamawiający określa zasięg samego ramienia maszyny (nie mniej niż 11 m), wielkość chwytaka jest osobnym parametrem, nie uwzględnionym w zasięgu ramienia maszyny.

**Pytanie nr 4**

Zał. nr 1 do SIWZ, pkt 4, l.p. 12. "Maszyna musi spełniać warunki do dopuszczenia poruszania się po drogach publicznych"

Czy Zamawiający rozumie jako dopuszczenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych wyposażenie maszyny w:

1. Przednie i tylne światła robocze i drogowe, kierunkowskazy,
2. Lusterka prawe i lewe,
3. Sygnał cofania,
4. Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze (kogut)

 jako jedyne i wystarczające?

**Odpowiedź na zapytanie nr 4:**

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 4 lp. 12 określił minimalne wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę.

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.