Kraków, dnia 04.11.2020 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro na **„Dostawę fabrycznie nowej ładowarki przeładunkowej na podwoziu kołowym z podnoszoną kabiną operatora wyposażonej w chwytak pięciopalczasty do pracy w Zakładzie Segregacji i Przetwarzania Odpadów Barycz w Krakowie”** – nr sprawy TZ/EG/16/2020.

Zamawiający informuje, iż w dniu 29.09.2020 r. do siedziby Spółki wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

**Treść zapytania nr 1:**

Dot. opisu podstawowych parametrów technicznych przedmiotu dostawy.

Parametr nr 2 „Rok produkcji Nie wcześniej niż 2020 r.”

Czy zamawiający dopuszcza do postepowania maszynę fabrycznie nową z rocznika 2019?

Uzasadnienie: Oferujemy maszynę fabrycznie nową, nieużywaną z rocznika 2019. Oferowana maszyna posiada pełną wymaganą gwarancję.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SIWZ.

**Treść zapytania nr 2:**

Dot. opisu podstawowych parametrów technicznych przedmiotu dostawy.

Parametr nr 4” Silnik Moc nie mniej niż 100 kW”

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o mocy 95kW?

Uzasadnienie: Oferowana maszyna posiada silnik generujący tyko o 5 kW mniej od minimalnego wymaganego. To niewielka różnica i nie ma zauważalnego wpływu na właściwości robocze maszyny.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SIWZ.

**Treść zapytania nr 3:**

Dot. opisu podstawowych parametrów technicznych przedmiotu dostawy.

Parametr nr 10 ‘Kabina z drzwiami przesuwnymi”

Czy zamawiający dopuszcza maszynę z drzwiami do kabiny osadzonymi na zawiasach?

Uzasadnienie: Tradycyjnie otwierane drzwi kabiny na zawiasach nie wykraczają długością poza podest roboczy z barierką. Są także trwałym rozwiązaniem w każdych warunkach atmosferycznych. Rolki jezdne oraz prowadnice drzwi przesuwnych ciężej utrzymać w czystości w warunkach zapylenia, co może powodować ich zacinanie się oraz trudności w zamykaniu/otwieraniu drzwi kabiny. W prowadnicach drzwi przesuwnych gromadzą się zanieczyszczenia, a w okresie zimowym lód i śnieg, co także może utrudniać zamykanie/otwieranie drzwi kabiny.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3:**

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SIWZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) modyfikuje treść pkt. 4 ppkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ tj. „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”

W pkt. 4 ppkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ jest:

(…)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Parametry** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| **10** | Kabina operatora podnoszona hydraulicznie z płynna regulacją | Kabina z drzwiami przesuwnymi, szyby pancerne, wyciszona, ogrzewana, wyposażona; w automatyczną klimatyzację, filtr antyoodorowy, radio, wycieraczki do szyb wraz ze spryskiwaczem, podest roboczy z barierką ochronną.  Widoczność operatora z poziomu co najmniej 4,5 m |  |

(…)

Pkt. 4 ppkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

(…)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Parametry** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| **10** | Kabina operatora podnoszona hydraulicznie z płynna regulacją | Kabina z drzwiami przesuwnymi lub kabina z drzwiami osadzonymi na zawiasach, szyby pancerne, wyciszona, ogrzewana, wyposażona; w automatyczną klimatyzację, filtr antyoodorowy, radio, wycieraczki do szyb wraz ze spryskiwaczem, podest roboczy z barierką ochronną.  Widoczność operatora z poziomu co najmniej 4,5 m |  |

(…)

**Treść zapytania nr 4:**

Dot. opisu podstawowych parametrów technicznych przedmiotu dostawy.

Parametr nr 10 ‘Kabina operatora podnoszona hydraulicznie z płynna regulacją, szyby pancerne”

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie szyby kabiny były pancerne, czy tylko szyby przednie?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 4:**

Zamawiający wymaga aby pancerne były co najmniej szyba przednia oraz szyba w dachu

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji