Kraków, dnia 28.04.2021 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro na **„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie”** – nr sprawy TZ/TT/10/2021.

Zamawiający informuje, iż w dniach 12.04.2021 r. oraz 19.04.2021 r. do siedziby Spółki wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

**Treść zapytania nr 1:**

Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 2.1. ppkt 29 – proszę o wskazanie urządzeń łączności radiowej posiadanych przez zamawiającego?

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Zamawiający posiada własną sieć łączności radiowej. W celu zakupu i zaprogramowania radia należy się zwrócić do firmy Karisma Radiokomunikacja z siedzibą ul. Krakowska 40, 32-020 Wieliczka, **tel. (12) 626-04-12.**

**Treść zapytania nr 2:**

Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 2.1. ppkt 30 – proszę o wskazanie systemu monitoringu zewnętrznego działającego u zamawiającego?

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Zamawiający posiada system monitoringu zewnętrznego firmy Globtrak Polska Sp. z o.o. W celu zakupu, skonfigurowania urządzeń i wprowadzenia do systemu należy zwrócić się do firmy Globtrak Polska Sp. z o.o.   
ul. Wincentego Witosa 65/2, 25-561 Kielce, tel. (41) 312-10-00.

**Treść zapytania nr 3:**

Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 2.1. ppkt 49 – proszę o wskazanie systemu zarządzania flotą funkcjonującego u zamawiającego?

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 3:**

Zamawiający posiada system zarządzania flotą (GPS) firmy ELTE GPS. W celu zakupu i wprowadzenia urządzeń do systemu należy się zwrócić do firmy ELTE GPS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków,   
tel. (12) 659-20-98.

**Treść zapytania nr 4:**

Proszę o weryfikację zapisu pkt. 2 oświadczenia wykonawcy składanego na potwierdzenie spełnienia warunku uczestnictwa (…) Załącznik nr 4 do SWZ – art. 118 ust. 2 Ustawy Pzp wskazuje jednoznacznie, iż wykonanie przez podmiot trzeci dotyczy jedynie robót budowlanych i usług. Wobec powyższego nadmiernym i nieuprawnionym wydaje się, rozszerzająca wykładnia przytoczonego przepisu. Sam Zamawiający w pkt. 8 SWZ wskazuje w odniesieniu do udostępnienia zasobów (tiret 4), iż w tym przypadku, wskazanie czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, nie ma zastosowania (nie dotyczy).

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 4:**

Zamawiający w treści pkt. 8 SWZ wskazał, iż wymóg dotyczący polegania na zdolnościach technicznych (wiedzy i doświadczenia) nie dotyczy niniejszego zamówienia publicznego gdyż jest to dostawa a nie usługa lub robota budowlana. Powyższe potwierdza użyty tam zwrot „nie dotyczy”. W związku z powyższym wykonawca może w wypełnionym przez siebie oświadczaniu (którego wzór stanowi zał. nr 4 do SWZ):

* pozostawić tę pozycję niewypełnioną lub
* przekreślić całą treść wskazanego zapisu lub
* usunąć całą treść wskazanego zapisu lub
* wpisać „nie dotyczy”.

**Treść zapytania nr 5:**

Dot. Projektu umowy § 3 ust. 4 – proszę o doprecyzowanie wymagań związanych z serwisem świadczonym po okresie gwarancji oraz wymagań jakie powinien spełnić wskazany serwis.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 5:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść § 3 ust. 4 i 5 załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektu umowy.

**W § 3 ust. 4 i 5 jest:**

(…)

1. W okresie udzielonej gwarancji jakości usługi serwisowe będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. Po upływie okresu gwarancji usługi serwisowe będą odbywać się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
2. Najbliższy serwis zlokalizowany jest w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego tj. ……………………………………

(…)

**§ 3 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:**

(…)

4. W okresie udzielonej gwarancji jakości usługi serwisowe będą realizowane przez autoryzowany serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający musi mieć możliwość wykonywania napraw w autoryzowanym serwisie Wykonawcy zlokalizowanym w odległości nie większej niż 100 km od Bazy Sprzętowej Zamawiającego zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1.

5. Najbliższy autoryzowany serwis Wykonawcy zlokalizowany jest w odległości nie większej niż 100 km od Bazy Sprzętowej Zamawiającego zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 tj.: …………………………………………………….

(…)

Ponadto Zamawiający dodaje w załączniku nr 3 do SWZ tj. Formularzu oferty oświadczenie o treści:

Oświadczamy, iż najbliższy autoryzowany serwis, o którym mowa w §3 ust. 5 Umowy zlokalizowany jest w odległości nie większej niż 100 km od Bazy Sprzętowej Zamawiającego, zlokalizowanej w Krakowie przy   
ul. Nowohuckiej 1, tj.: ……………………………………………………. (należy podać nazwę i dokładną lokalizację autoryzowanego serwisu).

**Treść zapytania nr 6:**

Dot. Projektu umowy § 3 ust. 4 i 5 – wskazać należy, iż ograniczenie odległości serwisu od siedziby Zamawiającego do 100 km może stanowić podstawę do uznania, iż dochodzi do ograniczenia konkurencji oraz nierównego traktowania wykonawców. Proszę o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza inną formę świadczenia usług serwisowych po okresie gwarancji np. w postaci serwisu mobilnego.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 6:**

Zamawiający opisał wymogi świadczenia usług serwisowych po upływie okresu gwarancji w zmodyfikowanym projekcie umowy § 3 ust. 4. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Treść zapytania nr 7:**

Dot. Projektu umowy § 7 ust. 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 15% do 10% ceny za realizację Przedmiotu umowy?

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej z 15% do 10% ceny za realizację Przedmiotu umowy.

**Treść zapytania nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do pkt. 2.1 ppkt. 6 kierowanie przegubowe? Zamiatarki kierowane przegubowo charakteryzują się mniejszym promieniem skrętu, posiadają lepszy rozkład masy a tym samym zapewniają wyższe bezpieczeństwo jazdy oraz pracy.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 8:**

Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji przegubowej nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki opisanych w pkt. 2.1. załącznika Nr 1 do SWZ.

**Treść zapytania nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie do pkt. 2.1 ppkt. 9 zawieszenie hydropneumatyczne? Zamiatarki z takim zawieszeniem, posiadają wysoki komfort pracy szczególnie w nierównym terenie jak również większe bezpieczeństwo przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 9:**

Zamawiający dopuszcza zawieszenie hydropneumatyczne. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść pkt. 2.1   
ppkt. 9 załącznika Nr 1 do SWZ tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

**W pkt. 2.1 ppkt. 9 załącznika Nr 1 do SWZ jest:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 9. | Podwozie zawieszone na sprężynach z amortyzatorami hydraulicznymi. |  |

**Pkt. 2.1 ppkt. 9 załącznika Nr 1 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 9. | Podwozie zawieszone na sprężynach z amortyzatorami hydraulicznymi lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |

**Treść zapytania nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści moc silnika min 55 kW max. 110 kW chłodzony cieczą? Rozwiązania producentów zamiatarek pozwalają na optymalny dobór silników do parametrów i wymogów związanych z normą emisji spalin jak również optymalizują zużycie paliwa w odniesieniu do zapotrzebowania mocy urządzeń.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 10:**

Zamawiający nie dopuszcza mocy silnika min. 55 kW max. 110 kW chłodzony cieczą.

**Treść zapytania nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie do pkt. 2.1 ppkt 19 pilot wielofunkcyjny spełniający rolę tempomatu? Takie rozwiązanie pozwala operatorowi sterować maszyna oraz wszystkimi jej funkcjami za pomocą jednej ręki.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 11:**

Zamawiający nie dopuszcza pilota wielofunkcyjnego spełniającego rolę tempomatu.

**Treść zapytania nr 12:**

Czy zamawiający dopuści kabinę kierowcy jednoosobową z fotelem po środku? Takie rozwiązanie pozwala na doskonałą widoczność, ergonomię i komfort pracy operatora.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 12:**

Zamawiający nie dopuszcza kabiny kierowcy jednoosobowej z fotelem po środku.

**Treść zapytania nr 13:**

Prosimy o podanie typu urządzenia lub systemu do łączności radiowej posiadanego przez Zamawiającego.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 13:**

Zamawiający posiada własną sieć łączności radiowej. W celu zakupu i zaprogramowania radia należy się zwrócić do firmy Karisma Radiokomunikacja z siedzibą ul. Krakowska 40, 32-020 Wieliczka, **tel. (12) 626-04-12.**

**Treść zapytania nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie do pkt. 2,.1 ppkt. 40 układ hamulcowy jednoobwodowy z systemem antypoślizgowym? Pojazd wolnobieżny wskazany przez zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym może być wyposażony w taki układ co ma uzasadnienie ekonomiczne przy zakupie i w dalszej eksploatacji zamiatarki.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 14:**

Zamawiający nie dopuszcza układu hamulcowego jednoobwodowego z systemem antypoślizgowym.

**Treść zapytania nr 15:**

Prosimy o podanie typu urządzenia GPS kompatybilnego z posiadanym systemem przez Zamawiającego.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 15:**

Zamawiający posiada system GPS firmy ELTE GPS. W celu zakupu i wprowadzenia urządzeń do systemu należy się zwrócić do firmy ELTE GPS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, tel. (12) 659-20-98.

**Treść zapytania nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do pkt. 2.1 ppkt. 50 zbiornik na zmiotki wykonany z aluminium o pojemności użytkowej netto min. 1700 l? Wykonanie takie charakteryzuje się mniejszą masą i dużą odpornością na korozję.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 16:**

Zamawiający dopuszcza zbiornik na zmiotki wykonany z aluminium o pojemności użytkowej netto min 1 700 l według normy DIN EN 15429 (certyfikat). W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść pkt. 2.1 ppkt. 50 załącznika Nr 1 do SWZ, tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

**W pkt. 2.1 ppkt. 50 załącznika Nr 1 do SWZ jest:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 50. | Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności użytkowa netto min 1 700 l według normy DIN EN 15429 (certyfikat ) |  |

**Pkt. 2.1 ppkt. 50 załącznika Nr 1 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 50. | Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej lub aluminium o pojemności użytkowej netto min  1 700 l według normy DIN EN 15429 (certyfikat) |  |

**Treść zapytania nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do pkt. 2.1 ppkt. 63 zbiorniki na wodę o pojemności łącznej 500l?

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 17:**

Zamawiający dopuszcza zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 500 l. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść pkt. 2.1 ppkt. 63 załącznika Nr 1 do SWZ, tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

**W pkt. 2.1 ppkt. 63 załącznika Nr 1 do SWZ jest:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 63. | Zbiornik wody o pojemności łącznej min. 500 l. |  |

**Pkt. 2.1 ppkt. 63 załącznika Nr 1 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 63. | Zbiornik lub zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 500 l. |  |

**Treść zapytania nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do pkt 2.3 solarkę doczepianą o wymaganych parametrach przez Zamawiającego? Takie rozwiązanie pozwala na szybsze przezbrojenie maszyny bez konieczności demontażu pojemnika na zmiotki.

**Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 18:**

Zamawiający nie dopuszcza solarki doczepianej.

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi. Zamawiający zamieści na stronie internetowej zmodyfikowane załączniki nr 1 oraz nr 3 do SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.