Zał. Nr 1 do SWZ

………………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wyszczególnione parametry:

marka/typ każdego nośnika z zabudową zamiatarki: …………………………………

rok produkcji każdego nośnika z zabudową zamiatarki: …………………………………

marka/typ każdej głowicy szorującej: …………………………………

rok produkcji każdej głowicy szorującej: …………………………………

marka/typ każdej zabudowy solarki: …………………………………

rok produkcji każdej zabudowy solarki: …………………………………

marka/typ każdej zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu: …………………………………

rok produkcji każdej zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu: …………………………………

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.**
2. **Podstawowe parametry techniczne każdego z nośników oraz zabudów stanowiących przedmiot zamówienia:**

**2.1. Parametry techniczne 2 szt. nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 1. | Rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Wszystkie dwa nośniki osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki muszą być tej samej marki i typu i pochodzić z seryjnej produkcji. |  |
| 3. | Napęd hydrostatyczny bezstopniowy z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym. |  |
| 4. | Napęd na tylną oś lub 4X4 |  |
| 5. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 6. | Kierowane koła tylne w trybie pracy |  |
| 7. | Koła pojedyncze z oponami zapewniającymi niski nacisk na podłoże, Rozmiar opon min. R16 |  |
| 8. | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 9. | Podwozie zawieszone na sprężynach z amortyzatorami hydraulicznymi |  |
| 10. | Moc silnika min. 80 kW max. 105 kW chłodzony cieczą |  |
| 11. | Silnik wysokoprężny spełnia wymagania normy emisji spalin EURO 6 (certyfikat) |  |
| 12. | Redukcja hałasu do normy 2000/14 EU (certyfikat poświadczający) |  |
| 13. | Prędkość przejazdowa max 25 km/h – pojazd wolnobieżny |  |
| 14. | Prędkość robocza do 15 km/h |  |
| 15. | Nośnik wyposażony w oświetlenie drogowe zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym |  |
| 16. | Dodatkowe oświetlenie u góry kabiny - robocze |  |
| 17. | Nośnik wyposażony w oświetlenie robocze |  |
| 18. | Licznik motogodzin |  |
| 19. | Tempomat |  |
| 20. | Lusterka wsteczne podgrzewane |  |
| 21. | Przednia szyba podgrzewana |  |
| 22. | Zbiornik paliwa min. 60 l |  |
| 23. | Belka ostrzegawcza nad kabiną kierowcy w kolorze pomarańczowym wykonana w technologii LED z napisem MPO |  |
| 24. | Światło ostrzegawcze zamontowane z tyłu pojazdu z błystnikiem |  |
| 25. | Kabina kierowcy dwuosobowa |  |
| 26. | Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy |  |
| 27. | Drzwi z lewej i prawej strony kabiny |  |
| 28. | Radioodbiornik |  |
| 29. | Kabina kierowcy wyposażona w urządzenie do łączności radiowej kompatybilne z działającymi u Zamawiającego. |  |
| 30. | System monitoringu zewnętrznego składający się z rejestratora, monitora w kabinie kierowcy oraz 4 kamer, kompatybilny z systemem działającym u zamawiającego. |  |
| 31. | Kamery pokazująca obraz bezpośrednio z tyłu zamiatarki i bezpośrednio z przed ssawy z wyświetlaczem wewnątrz kabiny. |  |
| 32. | Siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym. |  |
| 33. | Regulowana kolumna kierownicy. |  |
| 34. | Rozstaw osi max. 2 200 mm |  |
| 35. | Szerokość nośnika max. 1 350 mm ze złożonymi lusterkami |  |
| 36. | Wysokość nośnika max. 2 100 mm |  |
| 37. | Ciężar maszyny pustej gotowej do pracy max. 3 750 kg |  |
| 38. | DMC max 6 000 kg |  |
| 39. | Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie |  |
| 40. | Układ hamulcowy dwuobwodowy z ABS |  |
| 41. | Hamulce hydrauliczne |  |
| 42. | Hamulec postojowy |  |
| 43. | Kolor pomarańczowy RAL 2011 |  |
| 44. | System szybkiej wymiany osprzętu – szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczne. |  |
| 45. | Pełna hydraulika do sterowania osprzętem komunalnym. |  |
| 46. | Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy. |  |
| 47. | Możliwość zabudowy bez konieczności przeróbek urządzenia bazowego takiego sprzętu jak:  - zamiatarka z dodatkową trzecia szczotką na wysięgniku.  - głowica szorująca.  - posypywarka  - dodatkowa szczotka walcowa do odgarniania śniegu. |  |
| 48. | Gwarancja min 12 miesięcy na każde podwozie, zabudowę oraz wszystkie urządzenia domontowane do nośnika – bez limitu motogodzin. |  |
| 49. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka).  Uwaga !!!  System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego |  |
| 50. | Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności użytkowa netto min 1 700 l według normy DIN EN 15429 (certyfikat ) |  |
| 51. | Wysokość wysypu ze zbiornika min. 1 400 mm. Wyładunek hydrauliczny. |  |
| 52. | Możliwość wysypu ze zbiornika za pomocą ręcznej pompki hydraulicznej w przypadku awarii hydrauliki. |  |
| 53. | Dodatkowa elastyczna, teleskopowa ręczna rura ssąca o długości min. 2 500 mm i średnicy min. 120 mm umożliwiająca pracę po obydwu stronach nośnika |  |
| 54. | Ssawa o szerokości min. 750 mm. |  |
| 55. | Klapa (lub inny system) sterowana z kabiny umożliwiająca zassanie przez ssawę większych odpadów. |  |
| 56. | Kanał ssący o średnicy min. 190 mm. |  |
| 57. | Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym zakres obrotów od 0 do min. 3000 obr./min. |  |
| 58. | Dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 750 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, położenia i docisku do podłoża. Szczotki ciągnione lub posiadające zabezpieczenie przeciw wyłamaniu przy kolizji z przeszkodą. |  |
| 59. | Szerokość zamiatania min. 2 500 mm. |  |
| 60. | Dodatkowa trzecia szczotka o średnicy min. 850 mm. na wysięgniku z możliwością zamiatania prawej i lewej strony oraz zamiatania na innej płaszczyźnie w stosunku do pozostałych szczotek. Możliwość montażu jako narzędzia ciężkiej szczotki do chwastów. Wzmocniony silnik hydrauliczny napędzający szczotkę w związku z obsługą szczotki do chwastów. Dodatkowy nastawny fartuch dla ochrony otoczenia. |  |
| 61. | Dodatkowa szczotka (narzędzie) do chwastów luzem |  |
| 62. | System zraszania strefy zamiatania. Dysze zraszające na każdej szczotce. |  |
| 63. | Zbiornik wody o pojemności łącznej min. 500 l. |  |
| 64. | System recyrkulacji wody. |  |
| 65. | Przyłącze do hydrantu umożliwiające pobór wody z sieci wodociągowej. |  |
| 66. | Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym min. 120 bar, pistolet, lanca, przewód o długości min. 10 000 mm z automatycznym zwijadłem. |  |
| 67. | Zawór do spuszczania wody z układu |  |
| 68. | Wózek lub podpory do szybkiego demontażu nadbudowy zamiatarki oraz zespołu zamiatającego. |  |
| 69. | Zamiatarka musi posiadać Certyfikat PM 10 i PM 2,5 min. 4 gwiazdki zgodnie z Europejską Normą EN15429-3: 2015 Zamiatarki – Część 3: Skuteczność zbierania cząstek stałych. (Certyfikat należy przekazać Zamawiającemu w chwili przekazania maszyny) |  |

**2.2 Parametry techniczne 2 szt. wymiennego osprzętu letniego – głowic szorujących**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 1. | Rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Wszystkie dwie głowice szorujące muszą być tej samej marki i typu i pochodzić z seryjnej produkcji. |  |
| 3. | Głowica szorująca montowana z przodu nośnika |  |
| 4. | Głowica szorująca w obudowie zamkniętej o szerokości roboczej min. 1 200 mm. |  |
| 5. | Ssawa o szerokości max. 1 500 mm. |  |
| 6. | Min. trzy szczotki obrotowe talerzowe z regulowanym dociskiem do podłoża. |  |
| 7. | Możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej szczotek. |  |
| 8. | Regulowana wydajność pompy wody. |  |
| 9. | Zasilanie głowicy szorującej w wodę ze zbiornika wody czystej oraz z systemu recyrkulacji wody. |  |
| 10. | System dozowania detergentów z pojemnikiem na środki chemiczne. |  |
| 11. | Wózek lub stojak do szybkiego montażu, demontażu i składowania głowicy szorującej. |  |
| 12. | System szybkiej wymiany głowicy szorującej – szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczne. |  |
| 13. | Wszystkie dwie głowice szorujące muszą być kompatybilne z nośnikami, o których mowa w pkt 2.1. niniejszego załącznika |  |
| 14. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

**2.3 Parametry techniczne 2 szt. wymiennego osprzętu zimowego – solarka .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 1. | Rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Wszystkie dwie solarki muszą pochodzić z produkcji seryjnej. |  |
| 3. | Wszystkie dwie solarki muszą być tej samej marki i typu oraz muszą być kompatybilne z nośnikiem osprzętu opisanym w pkt. 2.1. |  |
| 4. | Pojemność zbiornika na sól min. 1 000 l |  |
| 5. | Dwa zbiorniki na ciecz po min 160 l każdy. |  |
| 6. | System wstępnego zwilżania soli. |  |
| 7. | Rozrzutnik soli z tarczą rozsiewającą. |  |
| 8. | Regulowana ilość rozsypywanego materiału oraz szerokość posypywania |  |
| 9. | Szerokość posypywania min. 5 000 mm |  |
| 10. | Regulacja ilości wysypywanych materiałów (sól, chlorki, materiały szorstkie ) w zakresie min. 5 – 150 g/m2 niezależnie od prędkości pojazdu |  |
| 11. | Układ sterowania umożliwiający utrzymywanie zadanych parametrów posypywania bez względu na prędkość jazdy. |  |
| 12. | Panel sterujący wszystkimi funkcjami posypywarki w kabinie kierowcy. |  |
| 13. | Oświetlenie robocze rozrzutnika |  |
| 14. | System szybkiej wymiany zabudowy solarki – szybkozłącza hydrauliczne i elektryczne. |  |
| 15. | Kolor solarki RAL 2011 |  |
| 16. | Wózek lub podpory do szybkiego montażu, demontażu i przechowywania solarki |  |

**2.4 Parametry techniczne 2 szt. wymiennego osprzętu zimowego – zamiatarka walcowa do odgarniania śniegu.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie\*)** |
| 1. | Rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Wszystkie dwie zamiatarki walcowe do odgarniania śniegu muszą pochodzić z produkcji seryjnej. |  |
| 3. | Wszystkie dwie zamiatarki walcowe do odgarniania śniegu muszą być tej samej marki i typu oraz muszą być kompatybilne z nośnikiem osprzętu opisanym w pkt. 2.1. |  |
| 4. | Napęd zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu silnikiem hydraulicznym |  |
| 5. | Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki. |  |
| 6. | Szerokość szczotki min. 1 500 mm |  |
| 7. | Osłona przeciwrozbryzgowa. |  |
| 8. | Zamiatarka walcowa montowana do czołowej płyty szybkiej wymiany osprzętu nośnika opisanego w pkt. 2.1 niniejszego załącznika. |  |
| 9. | Hydrauliczne sterowanie zamiatarką walcową do odgarniania śniegu z kabiny kierowcy (podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo, skręt w prawo |  |
| 10. | System szybkiej wymiany zamiatarki walcowej do odgarniania śniegu – szybkozłącza hydrauliczne i elektryczne. |  |

**Uwaga !!!**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia wszystkie dokumenty dopuszczające nośniki osprzętu komunalnego do ruchu po drogach publicznych jako pojazdy wolnobieżne zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym
2. Wykonawca zobowiązuje się także:

- w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić 4 kierowców - w zakresie obsługi i eksploatacji nośników wraz z wymiennym osprzętem zimowym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

- w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić w autoryzowanym serwisie bądź w siedzibie producenta, 6 pracowników Zamawiającego tj.: 3 mechaników i 3 elektryków – w zakresie naprawy pogwarancyjnej nośników jak i wymiennego osprzętu zimowego.

- wystawić dokument (określający zagadnienia objęte szkoleniem) potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu. Lista osób przeznaczonych do szkolenia zostanie Wykonawcy przekazana najpóźniej w dniu szkolenia.

*\* odpowiednie wpisać*

zał. nr 3 do SWZ

**Oferta**

**na**

**Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym, dla   
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie**

……………………............................................................................................................................................................

*(Nazwa Wykonawcy i adres)*

...................................................................................................................................................................................

*(kod, miejscowość, województwo, powiat)*

..................................................................................................................................................................................

*(ulica, nr domu, nr lokalu)*

..................................................................................................................................................................................

*(telefon, fax, e-mail)*

REGON: .................................................

NIP: ................................................. ………….…...........................................

(Miejscowość, data)

Dla: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania**

**Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ za kwotę:

**BRUTTO:** …………........…… zł (słownie złotych: .............................................................................. )

**VAT:** ……… % tj. …………………………. zł.

**NETTO:** …………………… zł (słownie złotych: ............................................................................... )

1. Cena ta została obliczona na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty stanowiącej zał. nr .….. do oferty.
2. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia: …………………………….
4. Oświadczamy, iż udzielamy na:
   1. na każdy nośnik osprzętu komunalnego,
   2. na każdy wymienny osprzęt (zamiatarkę, głowicę szorującą, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu),
   3. wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów,

gwarancji jakości na okres ….. miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) – bez limitu kilometrów.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny oferty.
2. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w ww. projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **Jestem / nie jestem\*** wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

*(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy).*

1. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców\*.

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom *(imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani)*:

* + 1. ………………………………………………………………………………………
    2. ………………………………………………………………………………………
    3. ………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) i nie mogą być udostępniane: ……………………………………………………………………………………… .........................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził\* do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

*(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:*

* *nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,*
* *wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;*
* *stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

……..…………………………………..………………..…………………………………..………………………………………………………………..

…………..…………………………………………….….…………………………………………….……………………………………………………..

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. W przypadku wygrania przetargu pracami kierować będzie: …………………………………………
3. Wadium w wysokości …………… zł wniesiono w formie: ..……………………………………….
4. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:……………………….……………….
5. Oferta składa się z ......... stron kolejno ponumerowanych.

**Załączniki:**

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................

*\* - niepotrzebne skreślić*

*\*\* - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

zał. nr 4 do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunku uczestnictwa,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie”*** (sygn. TZ/TT/10/2021) prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania   
Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

* + - 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 8 d). SWZ.Na potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt. 9 k) tiret 1 SWZ.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zamawiający / Odbiorca**  (pełna nazwa i adres) | **Wartość zamówienia**  [PLN] | **Przedmiot zamówienia** | **Okres realizacji**  **zamówienia**  od [miesiąc – rok]  do [miesiąc – rok] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie dostaw zobowiązany jest podać jedynie te dostawy w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.*

* + - 1. Oświadczam, iż w celu wykazania spełnienia warunku uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8 d) SWZ **polegam/nie polegam\*** na zdolnościach technicznych (wiedzy i doświadczeniu) następujących podmiotów udostępniających zasoby a podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których zdolności te są wymagane: (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp):

1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 5 a) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,**

**o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)**

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„*Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie”***(sygn. sprawy TZ/TT/10/2021), w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj.:

**nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (odpowiednio dla zadania)\*,

albo

**przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (odpowiednio dla zadania) oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*.

Załączniki:

* + - * 1. ……………………………………………………………………………….
        2. ……………………………………………………………………………….
        3. ……………………………………………………………………………….

**żadne z powyższych\*.**

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 5 b) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie”***(sygn. sprawy TZ/TT/10/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

* 1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
  2. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

zał. nr 6 do SWZ

## Formularz kalkulacji ceny oferty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jednostkowa**  **[PLN/szt.]** | | | **ilość**  **[szt.]** | **Cena oferty**  **[ PLN ]** | | |
| **NETTO** | **VAT**  **[%]** | **BRUTTO** | **NETTO** | **VAT**  **[%]** | **BRUTTO** |
| **1** | Nośnik osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki o parametrach zgodnych z pkt 2.1 zał. nr 1 do SWZ |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **2** | Wymienny osprzęt letni – Głowica szorująca o parametrach zgodnych z pkt 2.2 zał. nr 1 do SWZ |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **3** | Wymienny osprzęt zimowy - Solarka o parametrach zgodnych z pkt 2.3 zał. nr 1 do SWZ |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **4** | Wymienny osprzęt zimowy – Zamiatarka walcowa do odgarniania śniegu o parametrach zgodnych z pkt 2.4 zał. nr 1 do SWZ |  |  |  | **2** |  |  |  |
|  | | | | | Razem |  |  |  |