Zał. nr 1 a) do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników plastikowych z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3.**
2. **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Potwierdzenie****spełnienia****(tak/nie)\*** |
| 1. | Pojemność  | 120 dm3 |  |
| 2. | Kolor pojemnika  | Brązowy kolor RAL 8025/8011 Zielony kolor RAL 6011/6025 Antracyt kolor RAL 7021/7016 Niebieski kolor RAL 5007 Żółty kolor RAL 1018/1021Zamawiający poda podczas zlecenia dostawy kolor zamawianych pojemników. |  |
| 3. | System produkcji | metoda wtryskowa |  |
| 4. | Materiał | granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD) |  |
| 5. | Warunki techniczne | - pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840- odporny na działanie promieni UV- odporny na niskie temperatury- odporny na środki chemiczne- odporny na udary mechaniczne- przednia lub boczne ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem przynajmniej w połowie wysokości.- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mmwykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz |  |
| 6. | Oddziaływanie na środowisko | tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (*konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)* |  |
| 7. | Mechanizmy jezdne | koła o średnicy 200 mm z ośką metalową |  |
| 8. | Pokrywa pojemnika | pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia |  |
| 9. | Oznakowania | - Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.- na pokrywie:- rok produkcji 2021 |  |
| 10. | System opróżniania | Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A |  |
| 11. | Ładowność pojemnika -rozumiana jako ciężar wsadu (odpadów) załadowanego do pojemnika | Minimalnie 55 kg |  |
| 12. | Normy i atesty (w języku polskim) | Produkt posiada:* atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;
* certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.
 |  |

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

Zał. nr 1 b) do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników plastikowych z płaską pokrywą o pojemności 180 dm3.**
2. **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Potwierdzenie****spełnienia****(tak/nie)\*** |
| 1. | Pojemność  | 180 dm3 |  |
| 2. | Kolor pojemnika | Antracyt kolor RAL 7021/7016 |  |
| 3. | System produkcji | metoda wtryskowa |  |
| 4. | Materiał | granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD) |  |
| 5. | Warunki techniczne | - pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840- odporny na działanie promieni UV- odporny na niskie temperatury- odporny na środki chemiczne- odporny na udary mechaniczne- przednia lub boczne ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem przynajmniej w połowie wysokości.- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mmwykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz |  |
| 6. | Oddziaływanie na środowisko | tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (*konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)* |  |
| 7. | Mechanizmy jezdne | koła o średnicy 200 mm z ośką metalową |  |
| 8. | Pokrywa pojemnika | pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia |  |
| 9. | Oznakowania | - Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.- na pokrywie:- rok produkcji 2021 |  |
| 10. | System opróżniania | Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A |  |
| 11. | Ładowność pojemnika -rozumiana jako ciężar wsadu (odpadów) załadowanego do pojemnika | Minimalnie 78 kg |  |
| 12. | Normy i atesty (w języku polskim) | Produkt posiada:atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. |  |

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

Zał. nr 1 c) do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników plastikowych z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3.**
2. **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Potwierdzenie****spełnienia****(tak/nie)\*** |
| 1. | Pojemność | 240 dm3 |  |
| 2. | Kolor pojemnika | Brązowy kolor RAL 8025/8011 Zielony kolor RAL 6011/6025 Antracyt kolor RAL 7021/7016 Niebieski kolor RAL 5007 Żółty kolor RAL 1018/1021.Zamawiający poda podczas zlecenia dostawy kolor zamawianych pojemników. |  |
| 3. | System produkcji | metoda wtryskowa |  |
| 4. | Materiał | granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD) |  |
| 5. | Warunki techniczne | - pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840- odporny na działanie promieni UV- odporny na niskie temperatury- odporny na środki chemiczne- odporny na udary mechaniczne - przednia lub boczne ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem przynajmniej w połowie wysokości.- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mmwykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz |  |
| 6. | Oddziaływaniena środowisko | tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (*konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)* |  |
| 7. | Mechanizmy jezdne | koła o średnicy 200 mm z ośką metalową |  |
| 8. | Pokrywa pojemnika | pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia |  |
| 9. | Oznakowania | -Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.- na pokrywie:- rok produkcji 2021 |  |
| 10. | System opróżniania | Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A |  |
| 11. | Ładowność pojemnika -rozumiana jako ciężar wsadu (odpadów) załadowanego do pojemnika | Minimalna ładowność 105kg |  |
| 12. | Normy i atesty(w języku polskim) | Produkt posiada:* atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika
* certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.
 |  |

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej**

zał. nr 1 d) do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników plastikowych z płaską pokrywą o pojemności 770 dm3.**

**2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - bezwzględnie wymagane**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne bezwzględnie wymagane** | **Potwierdzenie****spełnienia****(tak/nie)\*** |
| 1. | Pojemność  | 770 dm3 |  |
| 2. | Kolor pojemnika | Antracyt kolor RAL 7021/7016 Niebieski kolor RAL 5007 Żółty kolor RAL 1018/1021.Zamawiający poda podczas zlecenia dostawy kolor zamawianych pojemników |  |
| 3. | System produkcji | metoda wtryskowa |  |
| 4. | Materiał | granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD) |  |
| 5. | Warunki techniczne | - pojemnik wykonany zgodnie z normą PN- PE 840- odporny na działanie promieni UV- odporny na niskie temperatury- odporny na środki chemiczne- odporny na udary mechaniczne- przednia lub boczne ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem przynajmniej w połowie wysokości.- pojemnik posiada w dolnej części otwór odcieków z korkiem- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń.- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm-wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz |  |
| 6. | Oddziaływanie na środowisko | tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (*konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)* |  |
| 7. | Mechanizmy jezdne | pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne:4 sztuki kół ø 200 mm (tarcza tworzywo sztuczne i obręcz gumowa) osadzonych we wzmocnionych gniazdach z łożyskami igiełkowymi. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiekolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napełnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii jak i po przekątnej. |  |
| 8. | Pokrywa pojemnika | pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy, na co najmniej 60% szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcem wielokrotnego użycia. |  |
| 9. | Oznakowania | -Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840.- na pokrywie:- rok produkcji 2021 |  |
| 10. | System opróżniania | ramionami bocznymi, oraz grzebień typ A |  |
| 11. | Ładowność pojemnika - rozumiana jako ciężar wsadu (odpadów) załadowanego do pojemnika | Minimalna ładowność 340 kg |  |
| 13. | Normy i atesty (w języku polskim) | Produkt posiada:* atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;
* certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840
 |  |

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej**

zał. nr 1e) do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników plastikowych z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm3.**
2. **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia- bezwzględnie wymagane**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Potwierdzenie****spełnienia****(tak/nie)\*** |
| 1. | Pojemność  | 1100 dm3 |  |
| 2. | Kolor pojemnika | Antracyt kolor RAL 7021/7016 Niebieski kolor RAL 5007 Żółty kolor RAL 1018/1021.Zamawiający poda podczas zlecenia dostawy kolor zamawianych pojemników |  |
| 3. | System produkcji | metoda wtryskowa |  |
| 4. | Materiał | granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD) |  |
| 5. | Warunki techniczne | - pojemnik wykonany zgodnie z normą PE-EN-840- odporny na działanie promieni UV- odporny na niskie temperatury- odporny na środki chemiczne- odporny na udary mechaniczne- przednia lub boczne ściany pojemnika wzmocnione przetłoczeniem przynajmniej w połowie wysokości.- pojemnik posiada w dolnej części otwór odcieków z korkiem- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mmwykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz |  |
| 6. | Oddziaływanie na środowisko | tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (*konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)* |  |
| 7. | Mechanizmy jezdne | pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne:4 sztuki kół ø 200 mm (tarcza tworzywo sztuczne i obręcz gumowa) osadzonych we wzmocnionych gniazdach z łożyskami igiełkowymi. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiekolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napełnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii jak i po przekątnej. |  |
| 8. | Pokrywa pojemnika | pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60% szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcem wielokrotnego użycia |  |
| 9. | Oznakowania | -Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.- na pokrywie:- rok produkcji 2021. |  |
| 10. | System opróżniania | ramionami bocznymi, oraz grzebień typ A |  |
| 11. | Ładowność pojemnika - rozumiana jako ciężar wsadu (odpadów) załadowanego do pojemnika | Minimalna ładowność 460 kg |  |
| 12. | Normy i atesty (w języku polskim) | Produkt posiada:* atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;
* certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.
 |  |

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

zał. nr 2 a) do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,**

**o których mowa w art. 108 i 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Krakowie”** (sygn. sprawy: TZ/EG/4/2022), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczani
a Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.\*
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.\*

**lub**

Oświadczam, iż zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, iż, w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp:

1. naprawiłem lub zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2. wyczerpująco wyjaśniłem fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym.
3. podjąłem konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
* zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za moje nieprawidłowe postępowanie,
* zreorganizowałem personel,
* wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli,
* utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
* wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.\*

*W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać że podjęte przez niego czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności uwzględniając wagę i szczególne okoliczności jego czynu. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę.*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**\****niepotrzebne skreślić*

zał. nr 2 b) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunku uczestnictwa,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Krakowie”** (sygn. sprawy: TZ/EG/4/2022), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

* + - 1. spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w pkt. 9 d) SWZ.
			Na potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa
			w pkt. 10 b) SWZ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Zamawiający / Odbiorca**(pełna nazwa i adres) | **Wartość zamówienia**[PLN] | **Przedmiot zamówienia** | **Okres realizacji****zamówienia**od [miesiąc – rok]do [miesiąc – rok] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie dostaw zobowiązany jest podać jedynie te dostawy, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.*

zał. nr 2 c) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,**

**o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)**

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **„Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie”** (sygn. sprawy: TZ/EG/4/2022), w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) tj.:

**nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę\*,

albo

**przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*.

Załączniki:

* + - * 1. ……………………………………………………………………………….
				2. ……………………………………………………………………………….
				3. ……………………………………………………………………………….

albo

**żadne z powyższych\*.**

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 2 d) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Krakowie”** (sygn. sprawy: TZ/EG/4/2022),prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie podlegam wykluczeniu
z postępowania na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
4. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
5. art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,
6. art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

zał. nr 4 do SWZ

**Oferta**

**na**

**Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie**

...................................................................................................................................................................................

*(Nazwa Wykonawcy i adres)*

*...................................................................................................................................................................................*

*(kod, miejscowość, województwo, powiat)*

*...................................................................................................................................................................................*

*(ulica, nr domu, nr lokalu)*

*...................................................................................................................................................................................*

*(telefon, e-mail)*

NIP: ...............................................

REGON: ............................................... ….....................................................

 *(Miejscowość, data)*

Dla: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania**

**Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach dotyczących niniejszego postępowania oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

1. **Cena oferty za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia wynosi:**

**NETTO: ............................ zł (słownie złotych: ………………………….….………….…………….……………………..)**

**VAT ………….. % tj. …………………... [PLN]**

**BRUTTO: ............................ zł (słownie złotych: ……………….………..………..……………………………………….…)**

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr …….. do oferty.

1. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 3 do SWZ i w przypadku udzielenie nam niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w ww. projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny oferty. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy **do dnia 31.12.2022 r.** - z zastrzeżeniem zmian określonych w zał. nr 3 do SWZ.

1. Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ
2. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, iż udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ….. miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego).
4. **Jestem / nie jestem\*** wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

*(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy także Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej).*

1. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców\*.

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom *(imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani)*:

* + 1. ………………………………………………………………………………………
		2. ………………………………………………………………………………………
1. Wykonawca jest / nie jest\* :

## mikroprzedsiębiorcą\*

## małym\*

## średnim\*

## przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

1. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) i nie mogą być udostępniane:…………………………………………………………………………………………………..\*\*\*
2. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził\* do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

*(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:*

* *nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,*
* *wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;*
* *stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

……..…………………………………..………………..…………………………………..………………………………………………………………..

…………..…………………………………………….….…………………………………………….……………………………………………………..

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. W przypadku wygrania przetargu nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował(a) będzie: Pan/Pani ……………………….……….. tel.………….................................e-mail ………………………………..…………
3. W przypadku wygrania przetargu osobą upoważnioną do przyjmowania zapotrzebować będzie: Pan/Pani ……………………….…………………….….. tel.…………………...................................e-mail ………………………………..…………
4. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest Pan/Pani: …………………………………….………………………………
5. Wadium w wysokości ……………..… zł wniesiono w formie: ………………….………………....................................
6. Oferta składa się z .......... stron kolejno ponumerowanych.

**Załączniki:**

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................

……………............................................

(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy)

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* podać*

*\*\*\*Jeżeli Wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)*

## zał. nr 5 do SWZ

## **Formularz kalkulacji ceny oferty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot umowy**  | **Cena jednostkowa** | **Planowana ilość****[szt.]** | **Wartość zamówienia** |
| NETTOPLN/szt. | VAT[%] | BRUTTOPLN/szt. | NETTO[PLN] | VAT[%] | BRUTTO[PLN] |
| 1 | Fabrycznie nowe pojemniki brązowe z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 |  |  |  | **3 500** |  |  |  |
| 3 | Fabrycznie nowe pojemniki niebieskie z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 4 | Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 5 | Fabrycznie nowe pojemniki zielone z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 |  |  |  | **150** |  |  |  |
| 6 | Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 180 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 7 | Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3 |  |  |  | **2 500** |  |  |  |
| 8 | Fabrycznie nowe pojemniki niebieskie z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 9 | Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 10 | Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 770 dm3 |  |  |  | **200** |  |  |  |
| 11 | Fabrycznie nowe pojemniki niebieskie z płaską pokrywą o pojemności 770 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 12 | Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 770 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 13 | Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm3 |  |  |  | **200** |  |  |  |
| 14 | Fabrycznie nowe pojemniki niebieskie z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| 15 | Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm3 |  |  |  | **50** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

.......................................................................

*(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego*

*przedstawiciela Wykonawcy)*